ORAMA ONE

Orama ONE è il nostro sistema di serramento minimale standard che offre un'apertura e una vista totale dal soffitto al pavimento. Lasciando visibili un sottilissimo nodo centrale di soli 24 mm e 4 mm di anta perimetralmente, offre viste senza ostacoli in qualsiasi tipo di edificio.

Punti di Forza

Ogni anta scorre su almeno 8 ruote in acciaio Inox.  
Efficace ed invisibile sistema di drenaggio dell'acqua.   
Dispositivo di chiusura a due punti per maggiore sicurezza.   
Base regolabile per rimediare a eventuali imperfezioni edili.   
Tutte le componenti sono isolate termicamente.

Specifiche tecniche

Nodo centrale: 24 mm  
Ridotta larghezza profilo di incontro centrale di 2 ante sullo stesso binario: 47mm

Altezza massima anta scorrevole: 6,5 m   
Larghezza massima anta scorrevole: 3 m   
Peso massimo anta scorrevole: 1000 kg   
Superficie massima anta scorrevole: 12 m²   
Superficie massima anta fissa: 18 m²

Disponibile con vetrocamera con vetro doppio (Omicron) o triplo (Ωmega)   
Spessore vetro: fino a 36mm

Disponibile anche con movimentazione motorizzata (MOTORE Orama).   
Disponibile anche con zanzariera (Orama NET).

Certificazioni

Valori Uw (a seconda del tipo e della dimensione del vetro): Da 0,7 a 1,7 W / m2   
Permeabilità all'aria: EN 12207: Classe 4   
Resistenza alla pioggia battente: EN 12208 - Classe 7A   
Resistenza ai carichi del vento: EN 12210 - Classe C5   
Isolamento acustico: fino a 39 dB   
Resistenza all'effrazione: ENV 1627   
Accessibilità: DIN 18040 - 2